设备参数

1、维保服务所保设备：

	序号
	设备名称
	设备的型号系统编号
	数量
	服务时间
	使用科室

	1
	快速发药系统
	IRON-1200
	1
	1年
	药剂科

	2
	智能调配机系统
	IRON-108
	3
	1年
	药剂科

	3
	麻精管理机
	IRON-MJ09
	2
	1年
	药剂科

	4
	整处方传送系统
	IRON-ZCF
	 1
	 1年
	 药剂科

	5
	自动发筐机
	IRON-FK
	 1
	 1年
	 药剂科

	6
	智能发药系统
	IRON-D
	 1
	 1年
	 药剂科


2、维保服务内容：

a) 服务类型： 标准型维护，包括定期保养和紧急维护。

   b) 服务时间：12个月。

   c) 定期保养：

I）药品智能存取系统和快速发药系统为每年6次。保养开始前，乙方将提供一份定期保养计划给甲方，开始前5个工作日正式通知甲方保养时间。

       II）定期保养包括机器清洁、性能测试及校准、必要的机械或电气的检查、非紧急性质的补救性维护和确保系统能按照制造商的产品规格运行的其他维护。

d) 紧急维护：乙方为甲方提供在线支持、现场维护及零备件更换。

e) 现场检修：

     I）乙方在接到报修电话后派遣工程师前往维护有关设备。工程师最多不超过一个工作日到达现场。

     II）专业工程师或原厂培训的特约维护队伍快速优质的现场服务。

f) 未损零配件更换，乙方可在需要时更换合同项下的未损坏零配件。如无特别约定，甲方需退还未损坏的零配件。

g) 免费系统软件升级。

3、此维保为全保，全保金额22万元。
