根管马达技术参数 

	电源输入 
	AC100--240V,50/60Hz 

	电源输出 
	5V-15V

	手柄电池 
	[bookmark: _GoBack]≥1200mAh可充电锂电池 

	底座电池 
	≥2000mAh可充电锂电池 

	转速 
	100--1200rpm 

	扭矩 
	0.4--5.0Ncm 



主要配置 
1、底座	1个 
2、手柄	1个 
3、弯手机	1个 
4、注油嘴	1个 
5、电源适配器	1个

