1、超声牙周治疗仪
1.1 电源输入： 220-240V～	50Hz/60Hz
1.2输出的尖端主振动偏移: 1μm~60μm
1.3输出功率：3W～30W
1.4进水压力：0.1bar～5bar（0.01MPa～0.5MPa）
1.5工作模式：连续运行
1.6智能触摸系统，清晰的控制面板，超灵敏触控。
2、喷砂枪
2.1 消毒：喷砂手柄可高温高压消毒
2.2 手柄连接方式：插拔式，方便安装
2.3 装粉量：粉罐一次装粉量≥20g
2.4 喷头角度：喷头端为120度角度，适合前后牙面的喷砂
2.5 接口连接方式：可选择多种接口，满足不同品牌牙椅使用
2.6 上粉器：配有专门的上粉器，避免砂粉溢出

3、主要配置：
[bookmark: _GoBack]接插式手柄 2支，不锈钢消毒盒 2个，工作尖12枚，喷砂枪1台

