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一、技术参数
1. 电源适配器输入：AC 100V-240V 50/60Hz 
2. 电源适配器输出：DC 12V-24V
3. 电热元件功率≤10W
4. *可充电电池容量≥1500mAh
二、技术特点
1. 温控灵敏，显示简洁，操作方便。通过按压温度设置按键，可
设置合适的工作温度；
2. *热熔牙胶充填机有预设温度可选择。
3. 安全的保护机制，在无操作十分钟后将自动关机。
4. 视觉、听觉双重操作提示信号，加热工作时，显示屏实时显示
工作尖尖端温度。


