一、管理后台参数
1、数据统计分析
支持二维码进出入，所有通行相关数据，均会实时上传平台，可以根据情况形成每日二维码或每周二维码或每月二维码统计，实现多维度统计分析通行数据，时间维度、区域维度、状态维度等。
2、异常实时预警
人员进出过程中，发现健康码/体温异常情况，异常信息实时上传平台，同时手机短信/现场大屏实时预警，精确到具体时间和闸机。
3、身份查询匹配
根据姓名/手机/身份证号，查询指定人员出入记录，精确到具体时间和通道；
4、密切接触者追溯
根据异常人员的出入记录，查询所有同区域进出的人员信息，实现密切接触者的精准追溯；
5、院外黑名单
录入黑名单人员身份信息，搭建黑名单库，黑名单人员进入触发短信预警“黑名单XXX正在通过01通道，请处理”。
2、 智能平板参数
1. 性能指标
a、体温检测
测温范围-10~50 ℃，测温精度±0.5℃，识别速度＜2秒。
b、健康码识别
健康码状态识别，健康码效期24小时，识别速度 ＜2秒。
C、身份证识别
身份证照片读取，健康码状态核验，识别速度：＜3秒。
3、 智能闸机参数
1、产品功能
a、具有行人防夹保护,紧急掉电自动开闸功能,时刻确保行人通行安全
b、具有人性化的状态指示功能,表明通道状态与通行指示
c、具有多种通行组合模式,可根据现场管理需要而随时配置相应控制模式
d、具有开、关闸速度调节,具备故障自检、提示功能
e、有统一、标准的对外电气接口,可与各种门禁设备配合使用
2、性能指标
a、电源电压：AC220±10% 50Hz
b、驱动电压：AC12V-AC24V
c、工作电流：< 2000mA
d、工作温度：-10°C~50°C
4、 人工摆闸参数
1、产品功能
a、感应通行
b、行人防夹
c、通行模式

2、性能指标
1) 电源电压：AC220±10% 50Hz
2) 驱动电压：AC12V-AC24V
3) 工作电流：< 2000mA
4) [bookmark: _GoBack]工作温度：-10°C~50°C
5、 安检门参数
1、产品功能
[bookmark: _Hlk68858813]a、全方位探测
相对应的红外发射、接收器，杜绝探测死角。
b、灵敏度可调
可调节，排除如皮带头、拉链等物体干扰。
c、可独立使用
抗干扰能力强，单独统计进出通过人数和报警次数。进入院区所有人员，均需进行体温检测，体温异常触发声光预警。








