
招标要求

一、项目基本情况
市一医监控设备整体维保和新增项目；增加1台智能人脸服务器、4台轻智能人脸警戒网络摄像机，8台双目AI人脸摄像机，2套36盘位存储一体机，4T监控专用硬盘80块、2台万兆交换机、2台千兆交换机、一台监控管理电脑主机升级以及相关尾纤等辅材。
二、报价要求
1.供应商的最终报价为结算价格，包括所有费用，采购人不再支付其它任何费用。

 2.按二个项目报价：一个监控维保报价，一个新增视频存储器和硬盘报价和新增人脸识别系统和配套设备报价（以维保报价表和新增设备和配件报价表为主）。监控维保做半包报价和全包报价两种报价方式（按一年报价）。

三、2021年一医监控设施维保招标事项

1.本次维保，主要是天门市第一人民医院工作区和住宅小区的所有监控设施及相关配件，监控设施数量共有1050个高清摄像头，还在一年维保期内的有564个高清摄像头，过保的有486个高清摄像头和相关配套设备（以维保报价表清单为主）。本次合同价格包含实施中所有的维保、新增监控设备及配件、配件、辅材、人工费以及税费等。

2.本次维保需符合监控安全标准合理的设置和使用，保证摄像不卡顿、不掉网、摄像头和储存不受影响并正常使用，符合防火、防触电的安全保障要求。      

3.摄像头的清洁，签定合同就对所有摄像头进行一次整体的清洁，以保证摄像头外观整洁和摄像头显示清晰，然后每季度再进行一次全面的摄像头清洁。

4.对安装和铺设的网线、电源线、机柜内的设施要达到医院6S的管理标准，有标识有安全保障，有电源保护器，设备箱上锁，线路和设备不得外露。

5.保证监控在线率在100%。日常的巡检及排除常见的故障，并对其维修结果负责。接到服务请求后30分钟内到达现场，线路和网络问题1小时，软件故障2小时，硬件48小时内解决。

6.每周一次巡检，在监控机房内检查每个摄像头是否正常，摄像头的设置位置是否和实际位置相符。如有故障将根据本公司制定的维修规范进行维修与保养，并填写巡检与维修报告，客户确认签字。

7.每月出一份巡检月报，根据每周巡检和维修报告结果分析常见的问题，制定改进方案。

8.每半年出一份用户满意度调查表，由医院组织填写，对不符合要求的行为进行总结分析，根据分析结果确定改进措施，制定服务改进计划。

9.为保证监控系统的正常运行，要有专用的备件设备，根据客户现有的产品提供备件支持，保证整个监控系统的正常运行。定期对备件状态进行检测，以确保其功能满足维护需求。备件库不能缺少录像主机、备用摄像头、交换机、电源、照明等常用设备。

10.医院新增加监控设备时，设备和配套材料费按当时正常市场价执行，在不增加任何其他人工费、税费等其他费用。

11.医院制定质控规定，双方认同后执行。
四、维保报价表
维保报价表见：天门市第一人民医院维保报价表。
	
	天门市第一人民医院维保报价表

	维保明细
	序号
	项目
	数量 
	单位
	半包要求
	全包要求
	备注

	高清部分
	1
	高清摄像头
	486
	台
	   监控维保人员保证监控设备正常使用，负责新增设备的安装、调试，按要求日常巡检。如遇故障无法修复，经医院批准后，在单独更换，由院方采购，中标方负责技术支撑。
	医院维保采取全包服务，维保公司负责监控设备完好有效，现有监控设备故障的维修和更换。包含医院新增设备的安装费和调试费。
	 

	
	2
	高清录像机
	21
	台
	
	
	

	
	3
	万兆交换机
	3
	台
	
	
	

	
	4
	16口万兆板卡
	2
	个
	
	
	

	
	5
	千兆交换机
	24
	台
	
	
	

	
	6
	光纤收发器
	18
	对
	
	
	

	
	7
	5口交换机
	91
	个
	
	
	

	
	8
	电视机
	6
	台
	
	
	 

	
	9
	硬盘
	168
	块
	
	
	 

	
	10
	显示器
	4
	个
	
	
	 

	
	11
	拼接大屏
	12
	块
	
	
	 

	
	12
	独立科室半包
	43
	个
	
	
	

	模拟部分
	1
	模拟摄像头
	37
	个
	
	
	手术室

	
	2
	模拟录像机
	2
	台
	
	
	

	
	3
	模拟光端机
	1
	对
	
	
	


五、新增设备和配件报价表
	序号
	项目
	参数
	型号
	数量
	单价（元）
	备注

	1
	智能人脸识别服务器
	泛智能超脑系列，可接入64路视频通道，具有2个HDMI接口、2个VGA接口、2个RJ45网络接口、2个USB2.0接口、1个USB3.0接口、可内置8个SATA接口硬盘。（以公安部检测报告为准）；★★支持16路视频流人脸识别和64路图片流人脸识别
★★支持50个人脸库，库容20万张人脸图片；另有路人库，库容10万张人脸抓拍图片；支持人脸抓拍库（存储于硬盘中）存储1000万条人脸历史记录（以公安部检测报告为准）；
★★以脸搜脸首位命中率不低于95%,以脸搜脸前10位命中率不低于99%（以公安部检测报告为准）。★人脸图片建模成功率不低于99.99%；（以公安部检测报告为准）；★★支持对单场景内中35张人脸进行检测并抓拍；支持检出的人脸图片瞳距≥15像素；支持抓拍的人脸区域像素应≥50像素×50像素；（以公安部检测报告为准）；★磁盘阵列功能： 可设置为RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10、RAID50、RAID60、JBOD模式；支持一键创建RAID5阵列功能；RAID开启后，设备带宽不下降（以公安部检测报告为准），设备自带4块8T监控专用硬盘
	海康iDS-9664NX-I8/X
	1台
	
	新增设备

	2
	轻智能人脸警戒网络摄像机
	400万 星光级 1/2.7" CMOS智能变焦筒型网络摄像机
采用深度学习硬件及算法，支持越界侦测，区域入侵侦测，进入区域侦测和离开区域侦测； 人脸抓拍：支持对运动人脸进行检测、跟踪、抓拍、评分、筛选，输出最优的人脸抓拍；支持电动变焦镜头；支持白光和混光补光
宽动态: 120 dB 补光: 白光距离: 20 m（智能警戒）混光距离: 智能警戒：30 m，人脸识别：2~7 m
	DS-2CD2646FWDA2
	4台
	
	新增设备

	3
	AI多摄系列人脸摄像机
	400万 星光级1/1.8" CMOS AI轻智能双目筒形网络摄像机
支持3种智能资源模式切换：人脸抓拍（默认）、道路监控、Smart事件
内置双镜头，内置GPU芯片。★★内置2个麦克风、1个扬声器，支持双向语音对讲。（公安部检验报告证明），★★支持MD5、SHA256加密算法。（公安部检验报告证明）
 内置至少4颗混合补光灯，每颗灯由红外灯、白光灯组成，在开启白光灯或混合补光灯时，可输出彩色视频图像。（公安部检验报告证明）
支持检出两眼瞳距20像素点以上的人脸图片。（公安部检验报告证明）
☆★支持对镜头前盖玻璃加热，去除玻璃上的冰状和水状附着物。（公安部检验报告证明）
☆★★具有低温低气压适应性，可在不高于-45℃和气压70kPa环境下正常工作。（公安部检验报告证明）
	海康DS-2CD7A427EWD-XZ
	8台
	
	新增设备

	4
	视频36盘位存储一体机EVS
	1. 采用4U 36盘位专业存储设备
2. 采用LINUX操作系统，具有1个控制单元，1个64位六核处理器，8GB内存，可扩展至128GB；具有128GB SSD固态硬盘，可扩展至2个512GB SSD固态硬盘  3. 具有2个可热插拔BBU电源
4. 设备具有分区安全空间功能，当存储录像文件过程中切换硬盘分区，存储的录像文件应完整不丢帧
5. 支持人体检测图片、所在环境大图、对应录像前后10s录像的下载
6. ▲可支持最多同时损坏8块硬盘时所属RAID存储数据不应丢失，应能正常读写（提供第三方具有CAL、CMA、CNAS认证标志机构的检测报告复印件加盖制造商公章）；  7. 支持1-256倍速回放录像  8. 支持接入容量为1TB-16TB的磁盘  9. 当磁盘阵列中某块磁盘发生故障时，样机可将数据自动存储至热备盘
	大华5236S
	2台
	
	新增设备，满足视频储存符合医疗行业规定

	5
	4TB监控专用硬盘
	硬盘容量: 4TB，尺寸: 3.5英寸 接口类型: SATA 硬盘转速: 5900转 缓存容量: 64MB
	希捷ST4000VM000
	80个
	
	新增设备，满足视频储存符合医疗行业规定

	6
	万兆交换机
	三层交换机，24 个 10/100/1000BASE-T 端 口(含 8 个 SFP Combo),4 个 10GBASE-X SFP Plus 端口,1 个 Slot，所有光口光模块按速率满配，交换容量≥5.9Tbps，包转发率≥220Mpps
	华三H3C S5500V2-28EI
	2台
	
	新增设备，解决小区监控带宽不够卡顿现象

	7
	千兆交换机
	24个10/100/1000BASE-T PoE+电口(AC 370W,DC 740W), 4个100/1000BASE-X SFP端口, 4个GE Combo口，交换容量≥3.36Tbps，支持基于端口的VLAN
	H3C  W5820-S8
	2台
	
	

	8
	光纤跳纤
	3米,单模光纤
	LC-LC
	24对
	
	

	9
	监控电脑主机升级
	i7 10700/GTX1650，4G显存/16G内存/480G固态 NVME， 微星B460M PRO主板,500W电源,要求品牌机，提供三年内硬件故障免费上门服务
	京天
	1套
	
	解决画面卡顿和电脑死机现象

	10
	辅材
	含上述设备安装的电源插座、支架、辅材等
	品牌
	批
	
	

	11
	小计
	
	
	
	
	

	12
	施工费及税金
	
	
	
	
	

	13
	合计
	
	
	
	
	


 设备和线材需提供正规厂家的生产许可证和产品合格证，并符合技术标准。

8

