呼吸机参数
适用范围：常频模式下新生儿500克－8000克
          高频模式下新生儿500克—8000克
          无创模式下新生儿500克— 8000克
（一）主要技术参数及性能

1、彩色触摸屏，可（全中文/英文可选）显示压力，流速，容量，传感器监测波形，压力-容量环，流量容量环。

*2同一呼吸回路适用常频与高频两种通气模式。
*3、呼出模块可以拆卸并高温高压消毒。

*4、无创高频功能
（二）具备的通气模式

1、
A/CMV辅助控制通气


PTV自主呼吸通气


SIMV同步间隙指令通气

    PSV压力支持通气


CPAP持续气道正压通气

    NCPAP

    NIPPV

    高流量给氧

（三）通气技术要求
1、时间切换压力限制，流速切换

压力控制，压力支持

容量控制/压力调节

容量支持

5、目标容量保证

6、
流速切换，可调节

*7、高频振荡：3-20Hz
 振幅Delta压力 ≥180mbar

8、潮气量：2-200ml

氧浓度可自由调节范围21-100％

高频振荡\可叠加指令控制通气

吸气上升时间频率可调

吸呼切换可调：0-50％

压力触发和流量触发

PEEP：0-20mbar

手动通气

容量限制：3-200ml

压力限制：0-65mbar

气道平均压：0-35mbar

窒息通气

20、呼吸机管道泄漏自动补偿

（四）监测项目

*1、呼出分钟通气量

2、
潮气量

3、
呼吸频率

4、
气道压力、平均气道压

5、
PEEP

6、
持续气流

7、
吸气时间

8、
吸呼比

9、
氧浓度

10、管道漏气

11、空气与氧气压力

12、交流电/电池≥1小时，电池寿命3-5年

13、触发反应时间：10毫秒

14、C/20肺顺应性、气道阻力
*15、DECO2二氧化碳弥散指数监测，趋势图

16、吸气温度、湿度控制

（五）呼吸机报警项目

1、
高压限制：10-110mbar

2、
窒息：5-60秒

3、
高分钟通气量：0-11升

4、
低分钟通气量：0-0.1升

5、
低PEEP：-10-70mbar

6、
低电池量

7、
呼吸机故障

8、
呼吸管道脱落、漏气
9、
气源、电源异常

10、吸入氧浓度监测报警
11、吸气温度监测报警
