肌松监测仪参数

1、刺激方式：①单次刺激（STC）；②四个成串刺激（TOF）；③强直刺激（TS）； ④强直刺激后计数（PTC）；⑤双强直刺激（DBS）等。
3、★阻抗检测功能（电极片与皮肤接触质量检测），开机后30分钟内没有任何操作会自动关机。
4、电量指示功能：能够时时显示当前电池电量。
5、图型显示功能：可用图形显示人体反应强度，能有效的观察肌松深度变化趋势。
6、可以调节显示屏背光亮度。
7、有多种状态的文字、声音提醒功能
①备用电池欠压提醒。
②正常工作中当导联线脱落提醒。
③有低TOF提醒。
④有高TOF提醒。
8、有传感器校准功能。
9、有人体温度测量功能。
10、数据记忆功能：设定参数有掉电记忆功能，历史记录存储功能。
11、脉冲宽度：单相 100μS ，200μS，300μS 三档，精度±10%。12、输出电流：35mA～76mA 精度±10%，最小步进1mA。
13、输出电压：最大电压<500V。
[bookmark: _GoBack]14、人体温度测量范围：20℃～50℃ 精度±2℃。
