高端经颅多普勒血流分析仪技术参数配置

硬件要求：
1、便携一体式主机、触摸屏操作
2、1.6MHz原装进口手持探头、4MHz原装进口手持探头
3、中心频率为1.6MHz探头最大工作距离325mm（提供检验报告）
4、FFT采样率64、128、256、512、1024
5、配备30键以上的有线“三防”小键盘，并至少具有4个自定义键
软件要求：
6、50mm深度时,单向最大速度量程能达到750cm/s以上,在68mm深度,采用10mm
的采样容积,速度量程可达到600cm/s以上（提供检验报告）
[bookmark: _GoBack]*7、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、Dmean指数、 lindegaard指数
8、LP标识法：标识当前信号噪声处理状态
9、8000gates动态M模：无限时记录原始血流信息，任何状态下可以实现每1mm间隔的血流信息回放、测量，回放数据在任何电脑上都可以播放。
*10、快照功能：
对于异常的数据方便记录
快照频谱都可以进行栓子分析，并且可以手动添加栓子事件
快照频谱数据可以再次分析，并且可以手动标示
频谱图像可以同时进行双向参数计算、显示
11、一键报告功能，避免繁琐操作，快速完成报诊断报告
12、可以方便从病人文档中选取图谱用于幻灯演示，不需要格式转换
*13、IWM POWER PEAK实时输出与显示：血红细胞强度加权平均值IWM、能量Power以及峰值血流速度Peak连续曲线显示与输出，IWM血红细胞数量最大值、最小值与平均值定性分析与计算
14、具备DICOM3.0网络接口，可连接医院网络
15、血流动力学检查方面配备卧立位实验软件，满足神经科在焦虑症诊断及帕金森早期发现等。
16、可升级
· 专家版H-Veri双通道模式：双通道各项参数均可以独立调节，特别是两侧
速度量程独立调节，避免出现一侧频谱“倒挂”
· 国际专家版微栓子检测模式：具有微栓子的伪差自动识别功能、自动计数功
能；微栓子频谱图、纺锤波、声谱图、直方图等呈现方式
· XL2智慧型发泡实验软件：发泡实验流程的专家版语音引导、栓子自动计数、
发泡实验结果的智能分级
· 数据分析系统：同一病人、同一病种及流行病学统计分析，可生成曲线图、
直方图、饼状图、均值偏差等，同时可以EXCL输出
配置
1、便携式主机                      1台
2、手持探头1.6M Hz原装进口探头     1个
3、手持探头4.0M Hz原装进口探头     1个
4、具有“三防”功能硅胶小键盘       1个
5、鼠标                             1个
6、彩色激光打印机                   1台
7、专用电源线及接地线               2根
8、专用台车                         1台


