眼罩重量：40g-60g

电脑接口：USB
摄像头分辨率：752X480像素
可分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况
可测试自发性眼震。
可测试左眼、也可测试右眼
实时数据分析，延迟小于5ms

数字摄像头，帧速率可达600HZ
分辨率小于0.01度
5点激光校准发射器
测试结果包含40ms、60ms、80ms瞬时增益
甩头试验，眼动测试，视频头脉冲模块vHIT测试，自发性眼震及凝视试验，眼反射试验VOR:VVOR/VORS试验，反向眼偏斜试验，动态位置试验，BPPV耳石诊断复位监控功能，单眼视频Frenzel功能，自动识别补偿性扫视，摇头测试，SHIMP测试。

	配置

	序号
	名称
	数量
	单位

	1
	眼罩及Ferrite绷带
	1
	套

	2
	摄像头
	1
	个

	3
	应用软件
	1
	套

	4
	USB线
	1
	根

	5
	便携式手提包
	1
	个

	6
	说明书
	1
	册

	7
	2米长卷尺
	1
	个


