视频耳内镜参数
1、主机
1.1 显示屏TFT / LCD ≥2.4寸	
1.2最大存储照片量＞35万张
1.3可存储录像＞25小时
1.4电池容量≥3000mAh
1.5电池配备2节专用锂电池，外出工作不断电
2、重  量<400g
2.1输入功率≤4VA
3、光学参数	
3.1分辨率≥9.92LP/mm
3.2LED光源，内置LED光源，不用外接冷光源。
4、镜管参数
4.1锥形耳镜镜管
4.1.1镜管长度71mm
4.1.2工作长度31mm
4.1.3镜管头端直径3.9mm
4.1.4 景深5mm～100mm
4.2长耳镜镜管	
4.2.1镜管长度139mm
4.2.2工作长度90mm
4.2.3镜管头端直径3.9mm
4.2.4 景深5mm～100mm
4.3鼻镜镜管
4.3.1镜管长度224mm
4.3.2工作长度175mm
4.3.3镜管头端直径4mm
4.3.4 景深5mm～100mm
4.4  喉镜镜管           
4.4.1视场角：70°或90°
4.4.2镜管长度234mm
4.4.3工作长度185mm
4.4.4镜管头端直径8mm
4.4.5景深10mm～100mm
5、★镜管与主机连接方式：支持热插拔，即插即用，无需重启镜管，节省操作时间。
6、充 电 器	
6.1充电器输入110~220V； 50~60Hz
6.2充电器输出5V； 2A
6.3充电时间<4小时
6.4使用时间≥4小时
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