附件1

天门市第一人民医院楼体LED亮化质保清单
	地点
	外科楼 内科楼

	总长度
	1200米

	类型
	LED线条灯

	功率
	12W（5050晶元灯珠/48珠）

	防护等级
	IP65

	材质
	优质拉伸铝材+高透光防水透镜+全灌胶防水

	颜色
	白光

	电压
	DC24V

	尺寸
	25*20*1000MM

	使用寿命
	5万小时以上，产品无紫外线及辐射

	质保期限
	三年或以上





附件2
天门市第一人民医院发光字类维护保养清单
	序号
	地点
	项目
	内容
	发光类型
	电源规格
	电源数量/台
	有无钢结构

	1
	门诊楼
	南立面楼顶发光字
	院徽+天门市第一人民医院
	外露发光
	12v400w
	84
	有

	
	
	楼顶西面发光字
	院徽+国家级胸痛中心 国家级卒中中心
	外露发光
	12v400w
	72
	有

	
	
	门诊6楼平台发光字
	天门市急救中心+英文
	外露发光
	12v400w
	16
	有

	
	
	门诊一楼玻璃雨棚上发光字
	门诊楼 急诊科 感染科+英文
	外露发光
	12v400w
	10
	有

	2
	内科楼
	楼顶南面
	湖北科技学院附属医院
	外露发光
	12v400w
	12
	有

	
	
	楼顶北面
	湖北科技学院附属医院
	外露发光
	12v400w
	12
	有

	
	
	楼顶上方红十标
	红十字标
	外露发光
	12v400w
	4
	有

	
	
	一楼东玻璃雨棚上
	2号楼
	平面发光
	12v400w
	1
	有

	
	
	一楼北玻璃雨棚上
	2号楼
	平面发光
	12v400w
	1
	有

	
	
	15楼附楼西面
	人民医院
	外露发光
	5v400w
	12
	有

	3
	外科楼
	楼顶南面发光字
	人民医院
	外露发光
	5v400w
	16
	有

	
	
	楼顶北面发光字
	人民医院
	外露发光
	5v400w
	16
	有

	
	
	楼顶西面发光字
	120急救中心+红十字标
	外露发光
	5v400w
	10
	有

	
	
	一楼东门玻璃雨棚上
	3号楼
	平面发光
	12v400w
	1
	有

	
	
	一楼南玻璃雨棚上
	3号楼
	平面发光
	12v400w
	1
	有

	4
	综合楼
	北门发光字
	4号楼
	平面发光
	12v400w
	1
	有

	
	
	东门发光字
	4号楼
	平面发光
	12v400w
	1
	无

	
	
	楼体东面墙面
	4号楼
	平面发光
	12v400w
	3
	无

	5
	青年公寓
	一楼玻璃雨棚上发光字
	9号楼 临床学院  青年公寓 
	平面发光
	12v400w
	6
	有

	6
	药剂楼
	楼顶西面发光字
	国家级三级甲等综合医院
	外露发光
	5v400w
	20
	有



维护保养期限：三年

天门市第一人民医院发光指向标识牌维护保养清单
	序号
	地点
	数量

	1
	门诊警务室（药店前大立牌）
	1

	2
	综合楼东门路口指示牌
	1

	3
	工商银行前停车指示牌
	1

	4
	单元楼北转角处大立牌
	1

	5
	中百超市旁大立牌
	1



维护保养期限：三年
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附件3

天门市第一人民医院LED显示屏类维护保养清单

	序号
	地点
	项目
	规格
	显示类型
	数量/块

	1
	门诊楼
	一楼门诊大厅
	p1.25
	全彩
	2

	
	
	一楼门大厅外条屏
	p10
	单红
	1

	
	
	急诊科门外条屏
	p5
	户外全彩
	1

	2
	行政楼
	行政5楼会议大屏
	p1.667
	室内全彩
	1

	
	
	行政5楼会议字幕屏
	3.75
	室内单色
	1

	
	
	门诊5楼超声科窗口
	p5
	室内全彩
	1

	3
	内科楼
	一楼大厅超市入口上方
	p4
	室内全彩
	1

	
	
	一楼收费室窗口条屏
	p10
	单红
	14

	4
	外科楼
	楼体南面三楼户外大屏
	p6
	户外全彩
	1

	
	
	一楼大厅东面
	p4
	室内全彩
	1

	5
	青年公寓
	一楼玻璃下方条屏
	p10
	户外单色
	1

	
	
	120调试室拼接大屏3*2
	55寸拼接屏
	拼接屏
	1

	
	
	120调试室条屏
	p5
	室内全彩
	1

	
	
	120调试室任务派车指示屏
	p5
	室内全彩
	1

	
	合计
	28



维护保养期限：三年
