热循环仪
技术参数及要求：
1.样品基座：96孔；
2.最大模块变温速率3.0℃/Sec，变温速率可调节；
3.最大样本变温速率2.2℃/Sec；
4.温度范围: 0-100.0℃；
5.温度均一性：＜0.5℃；
6.温度准确性：±0.25℃（35-99.9℃），温度校验有追溯标准
[bookmark: _GoBack]7.PCR体积范围：10—100 uL；
