[bookmark: _GoBack]革兰染片机抗酸染片机
技术参数及要求：
1.40片位或以上。
2.染色速度：抗酸染色>140片/小时；一次装载>45片标本染色
3.自带高效抽风过滤装置。
4.玻片通用，染液开放，自带加热模式。
5.具备清洗系统，自动清洗喷嘴、阀门及玻片托盘。
