1．0°直视观察镜

　1.1 视向角：0°，一体化镜身，
　1.2 可高温高压消毒

　1.3 镜身直径4mm，长度180mm
　1.4 视野≥105度

2．30°直视观察镜

　2.1 视向角：30° 一体化镜身， 

　2.2 可高温高压消毒

　2.3 镜身直径4mm，长度180mm
　2.4 视野≥105度

