
骨科手术床参数要求

	1.
	整体要求
	

	1.1
	全电动多功能手术床
	电动调节如下功能：床面升降、前后倾、左右倾、台面平移、背板上下折、头板调直、腿板上下折。

	1.2
	床板
	床板：由头板、背板、坐板、分腿腿板、足板等五部分组成，头板可拆卸，便于安装神经外科头架。腿板可拆卸，可安装骨科牵引架。

	1.3
	腰桥功能
	内置腰桥

	
	
	

	2
	电动手术床技术参数要求：
	

	2.1
	台面高度调节范围
	台面高度调节：超低位手术床
手术床宽度≥555mm；手术床长度≥2150mm。

	2.2
	组合功能
	手术床带有一键屈曲，和一键反屈曲功能。

	2.3
	配置要求
	配碳万能骨科牵引架和配简易型颅脑手术头架


