UBM超声生物显微镜参数
1. 超声传感器工作频率：50MHz/35MHz;
2.扫描方式：采用线性、无失真、宽视野的扫描方式 可同时显示两侧房角
3.扫描范围：17mm×10mm；10mm×6.5mm
4.探测深度：35MHz探测深度≥6mm；50MHz探测深度≥5mm；
5.分辨力：35MHz轴向分辨力≤0.1mm；35MHz侧向分辨力≤0.15mm；
          50MHz轴向分辨力≤0.05mm；50MHz侧向分辨力≤0.1mm；
[bookmark: _GoBack]6.几何位置精度：纵向几何位置精度≤3%；横向几何位置精度≤3%；
7.几何失真度：无插补数据，零失真成像
8.自由度精确定位机械臂，带usb接口，包括显微模式及全眼模式
9.显示模式：UBM、UBM+A，动态追忆，记录冻结前10秒动态图像
10.系统性能：拥有专用超声放大系统使眼前节图像更清晰
11.输出AVI，ZIP等影像格式，输出PDF报告并可以备份，丰富的测量和后处理软件，眼位标志，提示字库字典
12. 可随时切换到WINDOWS进行图像查看，生成规范检查报告

                                   



