视力筛查仪
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（一）单眼依次检测，适用于任何瞳孔直径大小眼睛的检查。
（二）屏幕显示数据：球径、柱径、两眼屈光差值、轴径。
（三）球镜度的测量范围为﹣10.00D～+5.00D，格值：0.12D、0.25D；                        柱镜度的测量范围为﹣3.00D～+3.00D，格值：0.12D、 0.25D； 柱镜轴的测量范围为 1°～180°，格值：1°；
（四）资料读取量：测试每只眼睛平均 5-8 个读数；
（五）数据读取时间：不大于 2.4 秒/每只眼睛；
（六）检测距离：与被测者距离需≤14 英寸（35 厘米）；
*（七）检测距离检控：通过十字光标目镜瞄准、自动检控、不与被检测者身体有接触；
（八）具有通过声音、黄光闪烁吸引婴幼儿、儿童配合检查功能；
（九）屏幕界面：使用英文及数字操作界面；
（十）有特定的婴幼儿、儿童及成年人的检查模式，且可以相互转换；
*（十一）具有三个按键手动启动功能。
（十二）适用于任何光线下的检查（无需暗室环境）
（十三）端口：能通过蓝牙连接便携式打印机；备有 RJ45 端口，能与 BEIKO 系统连接用于软件升级。
（十四）体积：需≤6.5×7.75×2 英寸；
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