电休克治疗仪
一、功能要求：

适用于医疗单位对各个阶段的抑郁症精神病患者的治疗。
二、性能参数

1、电刺激输出：

1.1电流≥0.9 安培；

1.2 频率：10HZ-70 HZ；

2、监测与打印：

2.1多通道监测与打印，能监测脑电图（EEG）、肌电图（EMG）及心电图（EKG）；

2.2 图表记录仪：打印速度可调；
3、具备声化脑电图：提供持续的脑电图监测；

4、刺激模式要求：单个旋钮控制，一键式操作，可选多个治疗模式。

5、储存功能：本身自带储存可重复打印当前的治疗报告，也可通过RS232端口连接用户的电脑，建立治疗工作站；

6、抽搐质量的检测：

6.1记录抽搐终点时间；

6.2记录平均抽搐能量指数；

6.3记录发作后抑制指数；

6.4频谱边缘频率分析；
7、打印治疗报告：提供多个实时运行参数和客观治疗数据。

