胰岛素泵技术参数
1、 电池：可充电电池，市面可购买，不受专用电池限制。
2、 屏幕类型：OLED屏。
3、 屏幕文字颜色：彩色，更醒目，易辨识。
4、屏幕页面显示：当前日期时间、剩余电量、剩余药量、当前基础模式、当前时段基础率总量、当前时段基础率已输入量、大剂量输注提醒、报警信息、蓝牙提醒。
5、按键方式：触摸按键，防误操作，不易损坏。
6、输注准确性：输注机构误差≤±5%。
7、数据传输方式：BLE蓝牙传输，通过云端进行数据交互。
8、配套APP管理：具有独立开发的配套管理APP，必须提供软件著作权证书证明。
[bookmark: _GoBack]9、配套APP管理功能：手机APP数据同步，可与蓝牙血糖仪、CGM进行连接，对胰岛素输注、血糖、生活事件进行管理、记录、计算。
*10、记录存储：10年以上数据不丢失。
11、基础率设置方法：自动分配+个性化调节。
12、基础率方案：有多套方案使用。
13、大剂量预设功能：有，三餐时间内自动估算。
14、键盘锁功能：防止误操作，需要解锁操作。
15、报警记录及模式：可回顾报警，及报警的时间、日期。
*16、智能报警功能：储药器剩余量不足时自动报警，提示剩余单位，电量过低报警、阻塞报警。
17、防水设计：防溅水，防水性能要好。
18、安全防护设置：自动/手动屏幕锁定，大剂量安全限值，基础率安全限值。
19、输注管路：专用接口和通用接口可供选择，配有快速分离器。
