胰岛素泵技术参数
1、电池：可充电电池，市面可购买，不受专用电池限制。
2、屏幕文字颜色：彩色，更醒目，易辨识。
3、按键方式：触摸按键，防误操作，不易损坏。
4、输注准确性：输注机构误差≤±5%。
5、记录存储：10年以上数据不丢失。
6、基础率设置方法：自动分配+个性化调节。
7、基础率方案：有多套方案使用。
8、大剂量预设功能：有，三餐时间内自动估算。
9、键盘锁功能：防止误操作，需要解锁操作。
10、报警记录及模式：可回顾报警，及报警的时间、日期。
*11、智能报警功能：储药器剩余量不足时自动报警，提示剩余单位，电量过低报警、阻塞报警。
12、防水设计：防溅水，防水性能要好。
13、安全防护设置：自动/手动屏幕锁定，大剂量安全限值，基础率安全限值。
[bookmark: _GoBack]14、输注管路：专用接口和通用接口可供选择，配有快速分离器。

