电子支气管镜技术参数及要求
1. 插入管外径在5.2mm；
2. 插入管孔道内径≥2.6mm；
3. 气管镜前端弯曲度角度向上180°，向下130°；
4. 要求自带LED光源，有直视效果；
5. [bookmark: _GoBack]配10寸以上大屏；
