	名称
	数量
	预算金额(万元)
	参数要求

	牙科高频电刀
	1
	4
	见附件明细

	光固化机
	5
	3
	见附件明细

	牙科高速手机
	20
	1.9
	满足普遍临床需求

	牙科综合治疗椅
	3
	13.5
	见附件明细

	牙科种植机
	1
	7.5
	见附件明细

	真空成型机
	1
	0.186
	满足普遍临床需求

	石膏振荡器
	1
	0.11
	满足普遍临床需求

	石膏修理机
	1
	0.195
	满足普遍临床需求

	抛光机
	1
	0.128
	满足普遍临床需求


设备明细

种植机招标参数

	 序号
	招标参数
	招标要求

	1、控制主机：主机能自动识别所连接的马达，并提供最适当的速度和扭矩

	1.1
	泵最大输出量
	≥75ml/min

	1.2
	可储存程序
	≥8个程序

	1.3
	显示屏
	大尺寸LCD屏，可显示实际速度，通过报警声来反映反转

	 1.4★
	校准功能
	具备手机校准功能，保证高转矩精准度，确保手术安全性

	2、微型马达

	2.1
	转矩
	≥80Ncm

	2.2
	马达速度范围
	200-40000min-1

	2.3
	照明方式
	LED 且照明度三档可调

	2.4
	光照度
	≥32000LUX

	2.5★
	消毒方式
	马达和马达连线安装简便，并均可高温高压消毒

	2.6
	正反转
	马达可反转

	3、弯手机

	3.1
	减速比
	20:1

	3.2
	照明方式
	LED 且照明度三档可调

	3.3
	冷却方式
	外部和内部冷却

	3.4
	最高扭矩
	≥80Ncm

	3.5
	最高转速
	≥2000min-1

	3.6
	车针拆卸方式
	按压式


光固化机招标参数
一、主要技术参数
1、电源输入： 100-240V～
50Hz/60Hz 输出：DC 5V/1A
2、电池：3.7V/1400mAh
3、光照强度：1000~2500mW/cm2
4、导光棒光学有效面积：50mm²
5、波长：420nm－480nm
6、外形尺寸： 240mm×25mm×25mm
7、运行模式：短时运行设备
8、工作模式：高光强（P1）、低光强(P2)模式。 

二、主要配置：
	01.光固化机
	1 台
	05.使用说明书
	1 本

	02.一次性隔离套
	100 个
	06.合格证
	1 份

	03.充电座
	1 个
	07.保修卡
	1 份

	04.电源适配器
	1 个
	08.装箱单
	1 份


牙科综合治疗椅招标参数
	1
	口腔灯
	LED节能灯，手动调节，三轴旋转，

	2
	管道
	全部水、气管为1/8、1/4/、3/8的耐水解耐酸碱腐蚀优质英制尺寸的PU管道

	★3
	病人椅
	骨架及底座为金属材质，座椅升降范围 最高：800mm；最低：350mm 

	4
	靠背
	靠背中心与边缘落差需≥8cm 
靠背高度两档调节，适应不同病人身高

	5
	靠背PU
	靠背PU背板为ABS工程塑料的材质，防潮防霉。PU材质为超级纤维皮质，舒适耐磨，方便拆卸清洁。

	6
	助手位控制面板功能
	配置助手控制面板，可控制水杯加水, 痰盂冲水、椅位升降和靠背仰俯等功能

	7
	强弱吸兼容
	强吸接口需提供弱吸管接口转换头

	8
	治疗台配置
	国际标准4孔高速手机接口2个、低速气动手机接口1个、品牌三用枪一支

	9
	治疗台控制面板功能
	超大长形下挂式工具盘，功能按键面板，配置器械盘透明软垫。工具盘拉手封闭设计，防止勾衣
手机是独立三个水气控制系统，互不干扰，其中一条线路故障，不会影响其他手机使用。

	10
	助手位配置
	强弱吸各1支、品牌三用枪1支，并有防干烧功能的自动恒温热水器（24V/100W）

	11
	观片灯
	内置式低压观片灯

	12
	医生椅
	椅子升降，靠背升降。座椅升降范围：450mm-600mm.

	13
	强弱吸发生器
	牙椅自带以压缩空气为动力强弱吸发生器

	★14
	过滤器
	在痰盂下方，方便在目视范围内拆装清洁；旋扣式拆装设计，方便维护清洁。

	15
	脚踏开关椅位控制
	可控制椅位升降及靠背俯仰。

	16
	治疗台升降
	治疗台随椅位同时升降

	17
	手术灯升降
	手术灯随椅位同时升降

	18
	痰盂
	可135°旋转的陶瓷痰盂

	19
	地箱
	所有保险丝变压器连接线全部封闭在电源盒内的地箱，安全，防潮

	★20
	具有一键消毒功能
	需包含管道冲洗、消毒液注入、静置、再次冲洗等步骤，可对三用枪、手机管、漱口水管道进行消毒，并全自动进行，无需人手操作。消毒遗漏会自动报警，具有断电应急机制，通电后自动恢复消毒程序


高频电刀招标参数要求

功能及用途

用于取代口腔传统手术刀进行组织切割。
2.通过有效电极尖端产生的高频高压电流与肌体接触时对组织进行加热，实现对肌体组织的分离和凝固，从而起到切割和止血的目的。

参数规格

电气：I类，电源线上有保护接地导体。

最大功率消耗:135瓦。
切割最大输出功率:55瓦，±10%。
凝血最大输出功率:33瓦，±10%。
输出阻抗:600 Ohms。
标称运行频率:3.68MHz。
*凝血模式频率:120Hz。
凝血模式波形:方波。
