干涉波治疗仪
技术参数及要求：
*1、独立的三通道输出，每通道四个电极，共计12个吸附电极；每个通道强度分别可调（四个电极为一个通道）；可同时治疗3个病人；
2、不断变换治疗模式和治疗频率，0~200Hz治疗频率自动进行治疗；
3、保持舒适的输出电流平衡，自动摇摆平衡功能，可让每个治疗电极达到最佳电流输出；
4、载波频率：2000Hz 、4000Hz 、 2000－4000Hz（自动）,具有载波频率的摇摆功能，载波频率可在2000－4000Hz自动调整，防止惯性刺激，使刺激感达到更强；
[bookmark: _GoBack]*5、安全的输出，导子脱离监测功能；治疗时导子脱离了皮肤，该设备就立即停止治疗，确保了患者的人身安全。
6、独特的8极搭载治疗，4组电极（8个治疗电极）同时交叉输入人体，在治疗部位可实现超级立体干涉波疗法；
7、最大吸引压：20±10KPa，压力可调，
