三维微波治疗仪
主要技术参数：
1、电源：AC 220V   50/60Hz
2、功率：1000W以上
3、输出功率：200W×2通道；
4、微波发射装置：圆形（直径17cm）和鞍形(长42cm,宽12cm)两种，可任意选择；
5、微波照射深度：5cm；
6、微波照射方式 ≥3种 ：连续模式、间歇模式、3D模式（三维空间照射）
[bookmark: _GoBack]7、微波波长：12.24cm。
8、时间设置：1~30分。
9、微波频率：2450±50MHz。
*10、安全装置：安全功率输出保护装置，防止伤害性电波泄漏装置、自动断电保护装置。主机与输出线具有很好的屏蔽性,无微波泄漏;
*11、微波输出通道：独立2通道输出，可同时治疗2个病人；
