大功率短波治疗仪
技术参数及要求：                                                       
1、六节万向臂治疗从偏头痛到跟腱痛（从头到尾），调整便捷，稳固耐用
2、可供电容和电感治疗：电容治疗头为组织表层加热，电感探头为组织内部加热，热效果不同。具有六种治疗头可供选择，方便临床医师的选择使用，具有较强的通用性，完全满足临床治疗的需要。
3、具有连续和脉冲两种输出模式。                                          
4、探头更换简单，自动识别配件。
*5、可进行1通道或2通道治疗，2通道电感治疗时，可同时进行两个独立的治疗。
[bookmark: _GoBack]6、具有先进的自动调谐系统，实时显示能量传送到病人的质量，自带病人安全开关确保最大功率及安全性。
7、输出功率可达400W（脉冲输出模式）。
*8、 脉冲频率50 - 1500Hz，可任意调节。
*9、 脉冲长度50 - 2000µs，可任意调节。
10、 频率27.12MHz, 波长11.05cm。
