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①．有食道调搏的功能，并附带有食道调搏电极管及输出
线；
②．有心腔内电生理刺激的功能，附带有心腔内电生理刺激输出线)．有 QRS 波感知功能及感知输入线；
④．能完成基础的S1S1、S1S2刺激，还能兼具有 Burst 激、S3和S4、 RSn 等刺激程序；
⑤．输出的脉宽、电压、输出比例、扫描的步长、早搏刺激个数、 R 波感知灵敏度、S1S1刺激的时间均能根据术者需要自行调整；
⑥．食道调搏或电生理刺激时程序安全、稳定、可靠 对操作环境无严苛的场地要求；仪器体积便于携带和收纳；
⑦．仪器日常清洗、保养、维护简单、方便，对日常清洗、保养、维护无特殊人员及材料的要求；
⑧．携带可充电的电源，可充电电源在充足充电后能连续工作4小时以上，电池充电电源为普通的220v交流电电
源。
