包一：安检系统要求

基本要求如下，其他明细要求见采购文件
天门市第一人民医院采购安检设备：其中安检门一套（要求能自动过滤掉手机、钥匙、项链等随身物品），设备门板厚度应≥150mm，且人行通道尺寸应满足高*宽*深=2000mm*710mm*760mm；X射线安检机一套，通道尺寸：650mm×500mm（±10mm以内）。
包二：外科楼12层廉政教育基地建设扩建
基础建设要求：

1、设计施工与原教育基地风格一致

  2、文化建设为廉政文化与医院院史两大版块
3、沙盘模型扩建成一院三区（原沙盘模型为本部院区，汇桥院区，新增竟陵院区，模盘按原250：1的比例等比缩放）

4、扩建面积220平方米

外科楼12层教育基地扩建区域
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外科楼12层教育基地扩建参考效果图
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