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	名称
	[bookmark: _GoBack]主要技术参数

	口内扫描仪
	1、用途：产品采用光学扫描方法直接在病人口腔内采集待修复牙齿与牙龈的三维几何数据，为CAD/CAM义齿设计和加工提供三维数字模型。

	
	2、技术参数

	
	2.1 基本要求

	
	实现数字化的口腔内部三维取模，用于口腔义齿修复、口腔正畸和口腔种植等

	
	2.2  扫描原理 具有（定制投影系统）结构光的非接触式扫描仪

	
	2.3  扫描深度≥22mm

	
	2.4  扫描帧率 ≥20帧/秒

	
	2.5  机身尺寸 ≤281mm X 33mm X 47mm

	
	2.6  机身重量 ＜ 250 g （不含线缆）

	
	2.7  数据输出格式 STL, OBJ, PLY

	
	*2.8 扫描头配置 大口扫头：120*20*17mm 小口扫头：120*16*12mm

	
	2.9 扫描头消毒方式 高温高压灭菌

	
	2.10 扫描仪运行提示灯
 绿色：扫描仪处于扫描、加热或待机状态。
 蓝色：扫描仪扫描时采集或拼接不成功。
 绿色呼吸：扫描仪处于休眠状态。
橙色：设备异常，需要您的注意。

	
	2.11 口内金属物扫描功能

	
	*2.12 可生成口腔检查报告
1)辅助医生快速输出口腔健康报告，包括龋齿、牙缺失、牙列不齐、牙结石、色素等患者口内真实情况与医生的诊治建议；
2)报告输出形式：具备直接输出二维码功能以及报告照片功能；3)支持手机预览真彩3维数据，支持患者扫码手机查阅。

	
	2.13 AI智能扫描 、 体感功能、边缘线提取功能、正畸模拟

	
	2.14  口扫打印一体化
1）集成AccuDesign模型编辑工具，支持快速封底、抽壳、加字、排溢孔、智能添加颌架等操作；
2）支持椅旁打印患者口内数据，辅助医患达成良好的诊疗沟通




配置清单

	设备名称
	配置清单

	口内扫描仪

	口内扫描仪外套装
1 扫描仪          1台
2 底座        	1个
3   电源适配器		1个
4   USB3.0中继器    1个
5   扫描头          5个
6   U盘            1个
7   防尘帽          1个
8   快速指南        1份
9   扫描头消毒指南  1份
10  合格证          1个
11  练习模型        2个
12  标定仪          1支
13  USB 3.0传输线   1根
14  笔记本电脑      1台



