高清电子镜鼻咽喉镜摄像系统（带钳道）
	序号
	招标规格

	一
	用途：耳，鼻，咽，喉部及声带检查及治疗

	二
	技术指标：

	1.1
	数字式高清主机，输出分辨率≥1920*1080，具有电子染色功能

	1.2
	自动和手动白平衡功能。

	1.3
	一体化光学变焦，可接不同粗细的硬性内窥镜、纤维镜以及电子鼻咽喉镜

	1.4
	自动曝光亮度控制。

	1.5
	带USB数据传输接口

	1.6
	配合LED光源可实现自动调光功能

	2 
	医学影像诊断技术

	2.1
	具有增强医用图像诊断技术，内置不少于四种的图像或亮度处理技术

	2.2
	系统至少内置血管增强、荧光染色、景深增强等图像增强功能，可在术中使用摄像头控制按钮或脚踏开关实时切换并显示。

	 *  3
	专业医用高清监视器≥24寸

	4
	电子软性鼻咽喉镜

	4.1
	电子镜：插入管最大外径≥4.9mm,钳道直径≥2.0mm，带活检钳及清洁刷

	4.2
	有效工作长≥320mm，弯曲角度，上130°，下130°

	5
	配置专用高清五官科内窥镜工作站

	6
	专用台车

	7
	要求摄像系统主机、电子鼻咽喉镜均为同一品牌。


配置清单

	[bookmark: OLE_LINK1]序号
	品名
	数量
	单位

	[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: _Hlk263596635]1
	内窥镜摄像系统主机
	1
	台

	2
	电子鼻咽喉内窥镜（带钳道）
	1
	根

	3
	[bookmark: _GoBack]24寸医用监视器
	1
	台

	4
	高清内窥镜图文工作站
	1
	套

	5
	台车
	1
	台

	6
	活检钳
	1
	条

	7
	清洁刷
	1
	条

	8
	测漏器
	1
	个

	9
	ETO帽
	1
	个

	10
	携带箱
	1
	个

	11
	说明书
	1
	本




