声频共振耳聋治疗机技术参数

[bookmark: _GoBack]1、工作频率:850KHZ±80KHZ
2、功率输出:十级可调
3、输出状态:连续或间断两种状态
4、电脑中低频生物电:
5、共振频率:1.0~8.0KHZ±10%按处方设定自动变换
6、生物电强度:0~60mA可调
7、调制频率与波形:多种波形按处方设定自动变换
8、定时控制：0~60分钟可调
