高能红外治疗仪招标参数
1、产品适用范围/预期用途：主要用于对疼痛和炎症的治疗，能改善血液循环，促进组织修复与再生，消除肿胀，加速创面愈合。
*2、能量主要分布范围0.4μm-1.4μm （即400-1400nm）,可产生WIRA光。
3、治疗光源：进口卤素光源。
4、光源功率＞700W。
*5、光功率密度：出光口平面中心光功率密度≥600mw/c㎡。
*6、出光口面积：≥95cm²。
7、有效照射面积≥780cm²。
*8、治疗深度：≥12cm。
9、 显示屏及操作方式：大尺寸彩色液晶触摸屏操作。
10、治疗方案定义保存功能：可定义和保存治疗方案。
*11、升降方式：电动升降调整治疗高度，操作界面具有高度调节选项，最大治疗高度≥1500mm。
12、治疗头调整：水平旋转角度≥90°，竖直旋转角度≥90°。
13、定时模式：电子定时，1-99min，步进1min。
14、具有过热保护功能。
*15、具有防倾倒断电保护装置。
16、具有软件升级接口。
17、输入功率≤900W。
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