电刺激治疗仪参数
★1、旋转干扰电
★2、AFE内生电（音频疗法）
3、输出电流0-80mA
4、差频频率范围：1Hz-150 Hz
5、波形：正弦波
6、差频变化周期：1Hz-150 Hz
7、治疗电流：≥ 39种
8、治疗处方：≥ 87个
[bookmark: _GoBack]9、10寸触摸显示屏
★10、可同时使用干扰电、旋转干扰电或音频、旋转干扰电
★11、7-10天有骨痂生长，大约30-40天左右，基本上能达到骨折愈合，2-3天能达到消肿、消淤、止痛的疗效.
★12、有金属植入物可以使用

