	序号
	产品类型
	候考信息发布系统参数

	1 
	双屏检录机
	1. 内存容量: 不小于4GB
2. 内存类型: DDR3
3. 硬盘容量: 不小于64GB
4. 显示器类型: 触摸屏
5. 操作系统:Windows7 64位
6. 显示屏不小于15.6寸
7. 屏幕分辨率：1920*1080 
8. 外置二代身份证解密模块，阅读时间不大于1.5S
9. 1080p全高清摄像头

	2 
	热敏条码打印机
	1. 打印方式:热敏式;
2. 打印速度:最大8inch/s;最小2inch/s;
3. 打印机分辨率:203dots/inch;
4. 打印点尺寸:0.125x0.125mm;
5. 最大打印宽度:104mm;
6. 最大打印长度:2286mm(90");
7. 热敏片(耐磨性):不小于30KM;

	3 
	LED候考显示屏
	1.  屏幕尺寸：不低于65寸
2.  能效等级：不低于二级能效
3.  分辨率：不低于4K超高清（3840×2160）
4.  遥控类型：红外遥控
5.  操作系统：不低于安卓9.0
6.  CPU：四核
7.  运行内存：不低于2GB
8.  存储内存：不低于16GB
9.  端口参数：USB2.0接口不少于2个
10. HDMI2.0接口：不少于2个
11. 光纤音频输出：支持
12. 网络连接方式：支持有线&无线
13. 背光方式：直下式
14. 工作电压：220V

	4 
	机架式服务器
	1. 产品类别:机架式；
2. 产品结构:2U；
3. CPU类型:不低于Intel至强铜牌Intel Xeon Bronze 3204；
4. CPU频率：不低于1.9GHz；
5. 制程工艺：14nm；
6. 三级缓存：8.25MB；
7. CPU核心：单颗6核；
8. CPU线程数 ：六线程；
9. 扩展槽：扩展插槽至少6个PCle 3.0 ,通过扩展卡可灵活实现多种I/O配置；
10. 内存类型：DDR4 2133MHz；
11. 内存容量：不低于16GB*4；
12. 内存插槽数量：12；

	5 
	UPS备用电源
	1. 在断电情况下，满足负载600W设备平稳至少30分钟
2. 额定容量：不低于2400W
3. 输入电压范围：115-300V
4. 输入频率范围：40-60Hz
5. 输出电压范围：220*（1±2%）V
6. 输出频率范围：电池模式：50±0.2%Hz
7. 输出电压波形：正弦波

	6 
	2.0m网络机柜
	1. 规格：不低于600*1000*2055（±5%）（毫米）
2. 网络服务器机柜容量：42U标准：符合ANSIEIA RS-310-D、IEC297-2、DIN41491；PART1、DIN41494


	7 
	AC管理器
	1. 默认可管理AP数不低于256个，免License授权
2. 固化千兆电口数≥5；
3. 单台设备最大支持的在线无线用户数目≥2K

	8 
	室内AP
	1. 工作频段支持802.11a/n/ac和802.11b/g/n，同时支持802.11ac Wave2传输协议；
2. 支持双频(2.4G双流，5G单流), 2.4G提供最高提供400Mbps的接入速率，5G提供最高提供433Mbps的接入速率，整机提供833Mbsp的接入速率；
3. 不低于2个10/100/1000 Base-T以太网口；

	9 
	核心交换机
	1.  固化10/100/1000Mbps电口≥24个，固化10G SFP+端口≥4个；
2.  交换容量≥336Gbps；
3.  包转发率≥108Mpps；
4.  支持IPv4静态路由
5.  支持STP、RSTP、MSTP；
6.  支持链路聚合 
7.  支持标准的ACL、支持扩展的ACL、支持基于时间的ACL；
8.  支持DHCP Snooping；
9.  支持防ARP欺骗；

	10 
	汇聚交换机
	1.  实配固化10/100/1000M以太网端口≥24个
2.  交换容量≥48Gbps
3.  包转发率≥36Mpps
4.  工作温度0-50°C

	11 
	POE交换机
	1. 标准19英寸1U高机架设备，可上机架 ，实配固化千兆电接口数≥24个，千兆光口≥2个，最大可用端口≥26个，且实配支持POE+的端口≥24个；
2. 整机POE功率不得小于180W；
3. 交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.69Mpps；
4. 防雷等级≥6KV；
5. 最大工作温度≥45°C；

	12 
	半球形摄像机
	1. 不低于200万日夜型半球型网络摄像机
2. 0.0005 Lux @（F1.0，AGC ON）, 0 Lux with Light
3. 2.8/4/6mm，分别对照水平视场角：106.7°/83.6°/54.6°，垂直视场角：55.5°/44.6°/29.9°，对角视场角：126.5°/99.1°/63.3°
4. 最大分辨率1920x1080

	13 
	视频录像机
	1.  视频接入路数不少于64 
2.  网络输出带宽不小于160Mbps 
3.  可接驳符合ONVIF、RTSP标准及众多主流厂商的网络摄像机
4.  支持不小于800W高清网络视频的预览、存储与回放
5.  支持H.265、H.264编码前端自适应接入 
6.  支持不少于8个SATA接口，支持满配8T硬盘
7.  支持不少于2个 RJ45 10/100/1000Mbps自适应以太网口
8.  支持同屏预览，可实现监控画面与报警信息同屏显示 
9.  支持可视化文件管理，可秒级查看历史录像文件、图片文件
10. 支持不少于2路VGA，2路HDMI，支持VGA/HDMI视频异源输出

	14 
	监控硬盘
	1.  容量不低于6TB
2.  接口SATA3
3.  转速不低于5400rpm
4.  缓存不低于256MB

	15 
	吸顶喇叭
	1. 同轴喇叭单元:6寸（15-30W）
2. 安装开孔:196mm
3. 外部尺寸:不小于230mm
4. 定压输入:70-100v

	16 
	话筒
	1.  类型：电容式
2.  输出抗阻：200Ω 
3.  频率响应：不低于100Hz-16KHz              
[bookmark: _GoBack]4.  灵敏感度：-40dB/±2dB  
5.  有效拾音距离：20CM-40CM
6.  导线长度：5M+6.5mm插头  
7.  电源供应：DC3V 

	17 
	音频功放
	1.  二路话筒、三路线路输入
2.  USB接口实现直接控制读取
3.  八分区
4.  有优先（默音）功能，便于强插紧急广播
5.  高低音调节，幅度高达±20dB
6.  备有监听输出，也可扩展另一台功放


	18 
	PAD终端
	1.  CPU：华为海思麒麟 820，8核，主频2.36Ghz
2.  存储：不低于4GB RAM+64GBROM
3.  显示屏：不小于10.4英寸
4.  分辨率：不低于2000×1200
5.  屏幕像素密度：不低于225ppi



