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设备名称 : 无创血流动力学检测仪        
数量（含单位）： 1台         
设备技术参数及要求：
技术参数：
无创血流动力检测系统技术参数
★1.   Linux的内核设计非常精巧，其独特的模块机制可根据用户的需要，使得Linux系统内核可以裁剪得非常小巧，很适合于嵌入式系统的需要。系统稳定性极佳，不易被病毒攻击
★2.  设备经过至少 10000 次满量程循环以后，仍应满足标准中的安全要求和性能要求.
★3.<5 % UT,持续0.5周（在UT上,>95%的暂降），40 % UT,持续5周（在UT上,60%的暂降），70 % UT，持续25周（在UT上,30%的暂降），<5 % UT,持续5s（在UT上,>95%的暂降） 
★4.±6kV空气放电，±8 kV空气放电，±2kV 对电源线，±1 kV 差模电压，±1 kV 差模电压，±2 kV 共模电压

1. 心肌收缩力
1.1 左心室每搏做功(LSW)：10.0g•m/beat~300g•m/beat
1.2 左心室每搏做功指数(LSWI)：20g•m/ m²/beat~150g•m/ m²/beat
1.3 射血前期(PEP) ：50ms~120ms
1.4 左心室射血时间(LVET) ：220ms~360ms
1.5 收缩时间比(STR)：0.10~0.60
1.6 射血期收缩指数(EPCI) ：0.020/s~0.080/s
1.7 变力状态指数(ISI) ：0.50/s2~1.70/s2
1.8 左心室做功指数(LCWI)：  600.0g•m/beat~30000g•m/beat
1.9 左心室做功(LCW)  ：1200g•m/ m²/beat~15000g•m/ m²/beat
1.10 射血分数(EF)：10%~80%

2. 无创血压
2.1 SBP 收缩压：40 –260mmHg
2.2 DBP 舒张压：20 –200mmHg
2.3 MAP 平均动脉压：26 –220mmHg

3. 心排量
3.1 心输出量(CO)：1.5L/min~30L/min
3.2 心脏指数(CI)：1.4L/ (min•m2)~8.7L/ (min•m2)
3.3 博出量(SV)：10mL/~500mL
3.4 心博指数(SI)：15mL/m2~140mL/m2

★4. 后负荷
4.1 SSVR每搏外周阻力：87dyne•sec/cm5/beat~450dyne•sec/cm5/beat
4.2 SSVRI每搏外周阻力指数：70dyne•sec/cm5/beat•m²~ 300dynes•sec/cm5/beat•m²
4.3 SVR系统阻力：430dyne•sec/cm5~2700dyne•sec/cm5
4.4 血管弹性：-500% ~+500%

5 前负荷
5.1 胸液传导性：0.020~0.080/Ω
5.2 血管容积： -500% ~+500%
6.心率： 40 bpm~220 bpm；



