血气分析仪招标参数
	序号
	技术名称
	产品技术特征

	1
	实测参数*
	pH, pCO2, pO2，cCa2+, cCl–, cK+, cNa+，cGlu, cLac，ctHb, sO2, FO2Hb, FMetHb, FCOHb, FHHb, FHbF, ctBil等≥17项参数

	2
	计算参数*
	pH(T), pCO2(T), cHCO3 - (P), cBase(B), cBase(B,ox), cBase(Ecf), cBase(Ecf,ox), cHCO3 - (P,st), cH+, cH+(T), ctCO2(P), ctCO2(B), pH(st), pO2(T), pO2(A), pO2(A,T), p50, p50(T), p50(st), pO2(A–a), pO2(A–a,T), pO2(a/A), pO2(a/A,T), pO2(a)/FO2(I), pO2(a,T)/FO2(I), cCa2+(pH=7.40), Anion Gap(K+), Anion Gap, DO2, Hct, pO2(x), pO2(x,T), ctO2(B)
ctO2(a–v-), BO2, ctO2(x), FShunt, FShunt(T), RI, RI(T),VO2, mOsm, Qx, Qt, V(B), sO2, FO2Hb等≥46项计算参数

	3
	方法学
	电流计、电位测定法和电导测定微电极技术，分光光度法

	4
	样本类型
	血液样本，注射器、毛细导管或试管，无须适配器

	5
	样本体积（全参数）*
	≤65µl

	6
	进样方式
	自动进样，无须适配器，，仅需5秒即可完成吸样

	7
	测试速度（全参数）*
	≤35秒，每小时≥44个样本

	8
	规格/测试数*
	测试规格包括100人份、300人份、600人份和900人份

	9
	耗材效期*
	测试卡上机效期30天，试剂包上机效期30天

	10
	定标
	无须执行定标设置，系统会根据分析仪状态自动执行定标

	11
	质控要求*
	自动质控且支持外部及第三方质控，执行自动质控不消耗测试卡的测试数

	12
	质控分析*
	提供质控结果，Levey-Jennings质控图（与以往结果对比进行误差分析），WDC世界范围内同机型质控结果比对

	13
	POCT信息化管理方案*
	POCT管理系统可兼容其它品牌仪器，具有全院设备状态管理，人员培训管理，质量管理，远程管理等功能

	14
	血气分析管理系统*
	血气结果分析，复杂酸碱失衡分析，关键指标解读，参数趋势图，检测结果合规打印功能

	15
	数据存储
	患者检测结果：2000，事件记录： 5000，定标结果：1000，密码保护功能对数据进行保护，8个不同操作者身分登录，无限量登录号码

	16
	屏幕、接口与条形码扫描
	8.0 英寸彩色触摸液晶显示屏、Windows XP操作界面，内置条码阅读器、以太网端口和3个USB接口，可外接键盘、鼠标和外接条形码扫描器

	17
	耗材存储
	试剂包5–25°C储存，测试卡5–8°C储存

	18
	耗材类别与更换
	只需更换测试卡与试剂包，更换步骤简单，无须其它维护工作

	19
	重量与尺寸
	45*25*29cm, 11公斤（带耗材）

	20
	电池支持样本测量*
	电池支持测量操作

	21
	网络连接能力
	有连接外部Lis软件或网络的能力
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