
手术室升降对接车参数
1.采用中心轮控制系统，设有定向，万向运输，使医护人员单独运送患者不再困难。

2.两单车可独立调节升降，达到同一水平使床架可滑移，升降更轻松。3.对接轨道采用优质合金铝型材，在过床面运动过程中要平稳，可靠。

4.中控同步刹车系统及方向，令工作人员推动方便，床体坚固.可承载≥240kg。

5.四个全制动万向脚轮，脚轮具有优良的耐油性、耐磨性、耐药性和耐化学品性，保证了脚轮的使用寿命。

6.标准配置，两单车、床面、盐水杆一支。

