中药煎药机技术参数
一、电动挤压煎药包装组合机
性能及特点：
1、 煎药锅体：全不锈钢材料
2、 *配有浓缩锅，可实现两煎，能对药液进行浓缩操作 
3、 *电动挤压装置，自动回程，减轻劳动强度，提取药物中残留药汁
4、 具有蒸空挤压药渣，及药渣分离功能 
5、 密闭微压煎煮，省时省力，无药味挥发，充分提取药的有效成份
6、 多重安全保证：高温保护开关，双出汽口超压保护
7、 文火、武火能自动切换
8、 有高温动态显示（≥100oC）
9、 具有温度自动报警功能
10、 采用数字控制，数字显示，防于烧
11、 *包装量：70-260ML以不高于5ML为变量可调
12、 *包装横封温度、纵封温度、包装量自动显示
13、 封合温度数字化控制，可以设定自动恒定
主要技术参数：
	煎药锅容量(ml)
	15000*3
	一次煎药量(付)
	36

	浓缩锅容量(ml)
	13000
	额定电压(V)
	220

	煎药功率( W)
	1400*3
	袋装容量（ml）
	50~300

	浓缩功率( W)
	1600
	包装能力（袋/min）
	8

	热合功率(W)
	800
	整机重量（㎏）
	185
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用途：主要用于药液的包装．便于携带和保存，方便患者服用。

主要性能：
1、数字化控制，自动包装
2、筒体采用玻璃材质，清晰可见
3、具有定时设定控制功能，控制精度更高。
*4、包装上下轴温度分开、包装量自动显示。封合温度数字化控制，可以设定自动恒定。
*5、储药锅具有大功率加热浓缩功能，加热功率达到1600W，加热煎煮、大、中、小四个火候任意调节转换，节能降耗。
6、具有防干烧功能。
7、包装机可带多台抽出机，提高效率
8、可根据用户需要增加70-260ml无极变量包装
9、包装控制面板可来回旋转
主要技术参数:
	储药锅容量(ml)
	20000
	额定电压(V)
	220

	热合功率(W)
	800
	袋装容量（ml）
	180

	总功率(W)
	2400
	包装能力（袋/min）
	8

	整机重量（㎏）
	55
	外形尺寸(㎜)
（长×宽×高）
	550×550×1150




