全自动样本转移系统
1、功能要求：微电脑系统控制，能全自动将血辫样本转移至离心管
2、结构：模块化功能，保证性能稳定
3、操作：触屏操作，封闭式操作，标准化人机交互界面
4、触摸屏：彩色电容触摸屏，屏幕尺寸≥5英寸
5、界面显示信息条数：界面实时可显示信息条数≥10条
6、扫描器：可直视广角二维影像扫描器
7、报警系统：操作完成、过程缺失等能自动报警提示
8、防差错流程界面：具有血型核对确定功能按键
9、样辫自动回收装置：能自动实现样辫与利器自动分离回收
10、信息储存卡：可实现热插拔
11、条码打印模块：配备缺纸提示功能，打印头寿命≥50km
12、断电保护：系统电路过载时能自行断电保护
13、操作系统：具备一站式操作系统。样本转移、信息录入、存储、条码生成、条码粘贴、信息核对、试管自动传输、自动出样等一键完成
14、样本处理速度：至少100-150份/小时
15、处理样辫长度范围：能达到150mm-250mm
16、离心试管仓最大存储量：≥120根
17、条码标签规格：55*30mm
18、信息存储容量：≥300000条
19、出样盘容量：≥15个
20、适配试管：材质：无锥度硬质玻璃/塑料试管
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