动态心电技术参数
1、需获得国家药监局《动态心电记录器》的医疗器械注册证
2、具备省级质量技术监督局颁发的计量器具型式批准证书 
3、记录器采用固化式闪存，存储和回放数据速度更快，不易中病毒。 
★4、普通心电采集4096点每秒采样率。 
5、提供多方向起搏脉冲高频采样。 
6、3导12导联根据导联线自动识别。 
7、三通道支持最多7天记录、十二通道支持长达3天记录。 
[bookmark: _GoBack]8、导联线材料为高韧度和高质量的TPU材料。 
★9、具备特殊事件按钮。 
★10、可与现有动态心电软件兼容使用。

