
无创颅内压检测仪技术参数

1、检测指标：颅内压值，直接数显

2、颅内压检测范围：≥70mmH2O~1200mmH2O

3、检测时间：≤1分钟或连续监测

4、临床试验：平均误差≤9%

*5、操作平台：Windows 全中文操作系统

*6、内置内部电源。

*7、触摸屏操作
8、防电击类型：医用电气设备II类或I类

9、电源条件：a.c. 220V, 50Hz
10、功率：≤250V
11、检测参数优化设置功能

12、颅内压监护曲线回放功能
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