孕期营养综合监测系统技术参数

产品组成：三维建模数据采集器+营养代谢调理工作站
1、 产品性能特点
（一）监测运算数据
1、监测项目：孕期体成分检测（身高、体重、体脂含量、腰臀比、内脏脂肪面积、体脂重、去脂体重、总体水、细胞内液、细胞外液、蛋白质、无机盐、肌肉重、基础代谢）、营养代谢调理评估指导、孕期体重增长评估、胎儿宫内发育状况评估、孕期营养状况评估、孕期膳食营养指导。
2、适应人群：孕妇。
（二）体成分数据采集
[bookmark: _GoBack]1、体成分检测原理
采用体态密度法精准评估，利用三维光子扫描技术、三维动作捕捉技术和智能建模技术准确采集人体图像，全自动检测，智能定位，精确采集人体数据，计算机智能运算，高精准人体建模。
2、体成分检测模式
基于三维光子扫描技术(3DO)和三维动作捕捉技术的体态密度法，使用三维人体扫描模块和准确采集人体图像。
3、体成分数据采集
1）人性化的3D测量空间，利用大小为1200*1000*2340mm的空间，全自动检测，智能定位，精确采集人体数据，计算机智能运算，高精准人体建模，检测数据准确性高、稳定性强。
2）一键快速检测，20s出检测结果。
（三）孕期全营养模块
1、营养代谢调理评估指导方案：融合中西医诊疗智慧，分析人体体征、症状表现、疾病、节气、先天数据，智能定位症状经络，运算治疗经络和辅助经络，出具食疗、外疗、运动方案，调理人体健康；
2、营养状况评估：可出具能量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、多种维生素和矿物质的摄入量分析，以及膳食结构分析、餐次能量分析，也可出具食物摄入种类及食物摄入频率的分析；
★3、膳食调查方法：包含24小时膳食回顾法、标准食谱调查法、标准快捷医嘱膳调法、快速图像调查法、食物频率法FFQ、膳食结构分析调查法六种膳调方法；
4、地区化食材库:可配置不同省份的食材库，根据不同省份的饮食习惯，优先查询和显示符合本地饮食习惯的食材；
5、膳食指导方法：食物交换份法、推荐食谱法、图像营养指导法、快速图片指导法四种膳食指导方法；
6、疾病营养干预方案：结合体征、病症信息智能分析孕妇健康数据，自动出具营养干预方案；
7、膳食推荐模式：包括智能AI营养模式、标准膳食模式、自定义膳食三种方式；
8、食谱开发模式：依据当地饮食结构，自定义食谱，形成区域化定制食谱；
9、食谱科学化：依据膳食能量需求，将膳食指导食谱进行科学换算，便于患者回家即可执行膳食方案；
（四）数据系统管理
1、档案管理：建档信息包含姓名、性别、身高、体重、出生日期等，可进行档案的新增和修改。多功能刷卡系统，可刷身份证、医院ID卡等，并可对磁卡进行设置，实现磁卡计时、计次、计费等分类管理；
2、数据分析：系统依据不同孕周、常见病症、医生自定义分类，智能AI全自动出具基于营养、运动、心理、睡眠、饮水的全方位膳食营养改善方案；
3、数据查询：可对数据进行多条件搜索、编辑、导出等管理；可通过多种方式检索病案管理监测数据；历次接诊信息、历次检查项目及检测结果；
4、数据存储：海量存储，可实时查询、编辑及导出数据备份保存；
★5、出具报告单：体成分检测报告、营养代谢调理报告单、胎儿宫内发育评估报告单、孕期体重增长评估报告单、营养状况分析报告单、标准快捷医嘱膳调报告单、快速图像调查分析报告单、FFQ营养状况分析报告单、膳食结构分析报告单、食物交换份报告单、推荐食谱报告单、图像营养指导报告单、快速图片指导报告单、疾病营养干预报告单；
6、拓展功能：搭配智能营养健康管理平台，通过互联网可实现院内多台设备数据互联互通、医院与家庭、医疗机构之间远程干预场景的全面打通。
二、硬件技术参数
（一）营养代谢调理工作站
1、高配工业级电脑主机，内存≥8G，硬盘≥256G
2、USB≥2个，RS232≥1个，网口≥1个，HDMI高清口≥1个
3、显示器：≥24寸高清护眼显示器
4、营养代谢调理工作站：长宽高495mm*560mm*1325mm
（二）三维建模数据采集器：技术指标
1、测试身高范围：≤2m
2、测试体重范围：≤200kg
三、正常工作条件
1、环境工作温度：0～40℃
2、相对湿度：30～95%
3、大气压力：86～106(kPa)
4、工作电压：AC 220±22（V）   50±1（Hz）
四、储存运输条件
1、环境温度范围：-40～55℃
2、相对湿度：≤93%
3、大气压力：50～106 (kPa)
