	序号
	指标项
	技术规格要求
	

	1
	4MP一体化双屏医用显示器       

	1.1
	分辨率
	≥2560*1440
	

	1.2
	面板尺寸
	≥27"
	

	1.3
	响应时间(ms)
	≤14 (Typ.)(G to G) ms
	

	1.4
	亮度(nits)
	≥450 cd/m² 
	

	1.5
	点距（mm）
	≤0.2331*0.2331 
	

	1.6
	对比度
	≥1000：1（typ.）
	

	1.7
	扫描频率
	≥60HZ
	

	1.8
	视角
	≥178°
	

	1.9
	灰阶
	≥16BIT
	

	1.10
	输入接口
	DVI/DP/HDMI*3
	

	1.11
	*传感器
	支持屏幕亮度感应/环境感应/温度感应
	

	1.12
	*DICOM校准
	支持
	

	1.13
	DICOM曲线
	DICOM1/DICOM2/GAMMA1/GAMMA2/GAMMA3/GAMMA4/DSA/DSI/CRT/Liner
	

	1.14
	*灯箱模式
	支持一键灯箱
	

	1.15
	*双屏显示
	支持一屏双显
	

	1.16
	交互功能
	提供交互会诊客户端
	

	1.17
	认证
	CCC
	


