湿热敷疗法系统技术参数
1、 仪器采用316型全不锈钢冲压成型，美观且经久耐用
2、 操作简单的LED液晶控制面板，精确温度显示
3、双漏电保护装置，确保设备安全使用
4、双时间段自动开关机设定，高效节能省电
5、高低温双重温度保护，确保精确治疗温度
6、槽内内侧四角使用圆弧无死角设计，有效的防止水垢的产生 
7、夹层使用高效优质的防火保温棉，有效减少温度损耗，提高工作效率，安全环保 
8、仪器使用静音医用万向轮，推拉轻松自如 
9、电源：AC220V 50/60Hz 
10、功率：1300W。
11、设定温度范围 ：室温-95℃ 
12、标准使用水量 ≥55L 
13、最大使用水量≥75L 
14、标准配置≥ 10套标准热敷导子 
15、仪器净重 ：45kg  包装重量：59Kg
[bookmark: _GoBack]
