深层肌肉振动仪技术参数
1、通过振动头产生动能冲击和机械振动，在深层肌肉组织产生具有一定压力的冲击波，刺激本体感觉功能，松弛痉挛肌肉，改善筋膜粘连，加快血液循环及淋巴回流，降低肌源性疼痛，减少局部乳酸堆积，松解疤痕组织。广泛应用于颞额关节炎、肩周炎、网球肘、腱鞘炎、骨关节病、肌肉软组织损伤、进行性脊柱弯曲，肌筋膜导致的疼痛、术后肢体恢复。
2、治疗振动头规格≥4种，包含20mm、25mm、30mm、35mm；
3、振动频率： 常用频率36.7Hz，振动频率可调范围：20~70HZ可调；
4、传动结构：自润滑传动装置，无需加油保养；
5、最大输出功率≥120W；
6、治疗时间显示：显示总治疗时间，方便维护；
7、手柄直径≤39mm；
8、设备尺寸：≤3260*97*46mm；
10、设备重量：≤32.0KG；
11、振动头伸缩距离：6mm；
12、材质：主机：不锈钢，振动头：钛合金；
13、额定电压：220V。
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