智能温热牵引系统技术参数
技术参数：
1、“内置式碳纤维”腰部加热器：安装在牵引床内的碳纤维，柔软耐折，增大使用寿命。温热等级有5级可调。
[bookmark: _GoBack]2、颈部加热带：采用碳纤丝材料，可根据颈椎曲线自由弯曲，柔软舒适。温热等级有5级可调，温度精准控制。
*3、颈腰双牵配置，灵活配置治疗资源。
4、传动装置：采用力矩电机，柔和牵引。
*5、牵引力精确：有自动检测功能、自动补偿功能。牵引力1~99Kg在牵引过程中可根据医生需要随时增减牵引力，无须停机。
6、床体采用德国原装阻尼器，防止床体迅速滑动，保障患者上下床时的安全。
*7、牵引体位科学：膝下应用三角枕调节受力位置。
8、腰背部床体凹凸截面设计。
*9、上身固定采用腋下摆臂和胸部两种固定方式。
10、安全设置：颈腰牵引都配有紧急停止开关。
11、设定值锁定功能：防止误操作导致医疗事故的发生。
12、牵引绳采用柔软钢丝绳，外包耐磨PU防止钢丝毛刺扎手，固定轨道设计。
13、床面采用耐磨、耐拉、耐低温、抗菌、高级环保、阻燃皮革。
14、独有的双色数码管显示，主副模式由红、绿双色显示。
15、全数字设定显示，牵引力、牵引时间、治疗时间均数字设定，且有记忆功能。
16、自动故障检测，以不同代码指示故障，停止治疗，故障排除后方可正常使用。
17、颈椎牵引高度209cm，患者治疗更舒适。
18、训练参数：牵引力：1-99Kg，牵引时间：0-99秒，治疗时间：0-99分
19、牵引模式：主副牵引、连续牵引、间歇牵引

