产品技术参数
1、 技术参数：
	1.产品名称
	CFL-5/0.8Rp1.0低温液体储槽

	 
	内容器
	夹套

	工作压力Mpa
	0.8
	-0.1（真空）

	设计压力Mpa    
	0.84
	-0.1（外压）

	工作温度℃
	-196
	-20～50

	设计温度℃   
	-196
	50

	贮存介质
	液氧、液氮、液氩
	珠光砂

	主体材质
	O6Cr19Ni10
	Q245R

	全容积m3
	5.26m3
	8.23m3

	装量系数 %
	95%
	100%

	有效容积 m3
	5m3
	8.23m3

	筒体厚度mm
	5mm
	6mm

	封头厚度mm
	5mm
	8mm

	容器重量㎏
	～3648

	外形尺寸（外径×高）mm
	DN2000×5165

	容器类别
	Ⅱ类

	形  式
	立式固定

	设计使用年限 
	20


 
二、工艺技术要求
（一）、储槽技术要求
1、液位计选用机械指针式
2、贮槽进口对外连接采用快装接头；进出液阀为双阀
3、贮槽防爆采用双安全阀
4、阀门采用优质厂家阀门
5、贮槽本体配自增压装置
6、压力表采用重庆布莱迪产品  
三、设计制造及验收标准和规范
GB150.1~150.4-2011《压力容器》
NB/T47013.1~47013.5-2015《承压设备无损检测》
JB/T4711-2003《压力容器涂敷及运输包装》
   GB/T18442-2011《固定式真空绝热深冷压力容器》
TSG 21 -2016《固定式压力容器安全技术监察规程》
 
 
CFL-5/0.8 (O2、N2、Ar)低温液体储槽(DN1400)
仪表、阀门配置明细表
	名  称
	阀门型号
	公称通径
	数量
	备     注

	仪表阀
	DJ61F-40P
	DN4
	3
	使用温度：-60℃～+40℃

	低温截止阀
	DJ61F-40P
	DN10
	1
	 

	低温截止阀
	DJ61F-40P
	DN15
	3
	 

	低温截止阀
	DJ61F-40P
	DN25
	6
	 

	低温截止阀
	DJ61F-40P
	DN40
	3
	 

	角式低温截止阀
	DJ64F-40P
	DN40
	2
	 

	(升压)减压阀
	DY12F-25P
	DN20
	1
	调压范围：0.2～1.0MPa；调定压力：按合同。

	 
	 
	 
	 
	带配套连接件。

	降压阀（经济回路）
	DY12F-25P
	DN15
	1
	调压范围：0.2～1.0MPa；调定压力：按合同

	三通截止阀
	DJ63F-25P
	DN25
	1
	 

	(容器)安全阀
	DA21F-25P
	DN25
	2
	整定压力：0.84MPa，带配套连接件。

	(管路)安全阀
	DA21F-25P
	DN10
	1
	整定压力：0.84MPa，带配套连接件。

	真空阀
	ZK-40WA-1
	DN40
	1
	成都新兰石

	液位仪
	CYJ-1指针式
	1
	V=5m3，内径DN1400；

	 
	 
	 
	内容器总高度H=3750mm。

	压力表
	YO-100
	 
	1
	精度等级：1.6级；量程：0～1.6MPa。

	 
	 
	 
	 
	重庆布莱迪仪表厂

	快速接头座(方)
	PN4.0
	DN40
	1
	0C18Ni9

	球面铜垫圈
	PN4.0
	DN40
	1
	紫铜，与快速接头座匹配


注：以上阀门满足下列要求：
1.适用介质：液氧、液氮、液氩；适用温度：-196℃～+40℃。
2.主体材质按各阀门的型号，并与上述介质和温度相适应。
3.液位仪按合同要求选型。
4.本明细表提供是标准配置，特殊要求按合同配置。
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