
天门市第一人民医院制剂楼
屋顶空调主机更换安装工程说明与设备参数

一、项目内容及相关情况说明
1、施工范围：
(1)制剂楼屋顶空调主机（风冷模块机）安装工程；
(2)制剂楼屋顶主机拆除后吊下来，新的空调主机吊装到位，共  计5台 
(3)与空调主机配套的水泵、阀门以及管道保温防腐支架的安装施工。 
(4)空调启动面板（手操器）安装在一楼机房，便于远程操作。
2、设备技术参数说明及要求：
(1)二楼面积352㎡， 三楼面积477㎡，四楼面积为485㎡。
(2)模块机5台，总名义制冷量315000W/名义制热量330000W/ 额定功率为96000W。
[bookmark: _GoBack](3)夏季室内设计温度一般为18-26℃ ，冬季室内设计温度一般为16-26℃。
