眼底照相机技术参数
1、操作模式:全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动调节腮托架，自动追踪眼位（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼
2、对焦模式：全自动/手动；自动切换左右眼、自动寻找瞳孔、自动校准瞳孔位置
3、拍照模式：自动/手动,
4、采集模式：免散瞳/散瞳彩照
5、曝光模式：自动/手动
★6、采集过程全程语音导航
★7、照相瞳孔直径：2.8 mm或以上
8、闪光强度：自适应无级可调
9、视场角；53°
10、操作者方位：对侧、旁侧
11、采集模块：内置专业高清摄像头
12、成像像素：2400万
★13：患者屈光度校正范围：无补偿透镜：-30D～+30D	
[bookmark: _GoBack]14、固视标：内固视标：采用液晶点阵，任意固视点标注，其中周边模式有9点固视	
15、显示屏：≥10.1寸触摸控制屏，外接20寸液晶扩展显示器（可分屏显示）
★16：工作距离：16±2mm
17、电源电压：AC100-240V
18、功率输入：200VA
19、频率：50-60Hz
20、PC传输：USB,局域网，FTP，DICOM
21、图像处理：图片后处理功能：亮度，色彩，对比度；病灶标注及计算；随访对比
22、具备连接MMC软件的功能，能将结果图像和检测参数传输给MMC软件。
23、免费提供智能阅片软件使用权，帮助科室自动出具诊断结果。





