EMS混合动力碎石清石系统气压弹道手控器技术参数
1．机械能频率:1-12Hz,同时连续可调.
2．气压弹道碎石压力供应3.5-5bar.机械能能量输出:85-100mJ。
3．操作环境：温度：+10-- + 30°C ,相对湿度：30--75%
4．手柄长度：170mm
5．手柄直径：18mm

